Video gözetim sistemi için teknik şartname — şablon
“İhale İçin Video Gözetim Teknik Şartnamesi Nasıl Hazırlanır: Yapı, Parametreler ve Özbekistan Normları” makalesine dayanan SAT Solutions şablonu (10.11.2026 sürümü).
Köşeli parantez içindeki alanları doldurun. “Örnek değer” sütunu bir yol göstericidir: onu tesisinizin gereksinimiyle değiştirin. Gereksinimleri ölçülebilir yazın; böylece kabulde kontrol edilebilirler.
1. Genel bilgiler
	Müşteri
	[ ]

	Tesis ve adres
	[ ]

	Binanın kullanım amacı, alanı, kat sayısı
	[ ]

	Tesisin çalışma düzeni
	[ ]

	Sistemin amacı
	[ ]

	Mevcut ekipman ve platform
	[ ]

	Sorumlu kişi (ad, telefon, e-posta)
	[ ]



2. Gözetim bölgeleri
	No.
	Bölge
	Görev: genel görünüm / ayırt etme / tanımlama
	İç mekân veya dış mekân
	Kamera sayısı

	1
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	2
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	3
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	4
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	5
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	6
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]



3. Kamera ve kayıt cihazı gereksinimleri
	Parametre
	Şartnamede nasıl yazılır
	Örnek değer
	Tesis için gereksinim

	Kamera çözünürlüğü
	en az N MP
	odalar ve girişler için ≥ 4 MP (2688×1520)
	[ ]

	Lens / görüş açısı
	odak uzaklığı veya yatay açı
	2,8 mm, oda için yaklaşık 100°
	[ ]

	IR aydınlatma
	en az N m menzil
	içeride ≥ 30 m, çevrede 50–80 m
	[ ]

	Dış ortam koruması
	koruma sınıfı
	IP67
	[ ]

	Kodek
	desteklenen kodekler
	H.265 / H.265+ ve H.264
	[ ]

	Güç
	standarda göre PoE
	IEEE 802.3af veya 802.3at
	[ ]

	Kayıt cihazı kanalları
	yedekli IP kanal sayısı
	kamera sayısından en az %25 fazla
	[ ]

	Kayıt cihazı giriş bant genişliği
	Mbit/s
	toplam kamera bit hızından yedekle birlikte düşük olmamalı
	[ ]

	Disk yuvaları
	SATA sayısı ve yuva başına kapasite
	hesaplanan arşive göre, video gözetim serisi diskler
	[ ]

	Analitik
	ticari ad değil, fonksiyon
	“insan” ve “araç” sınıflarına göre alarm filtreleme
	[ ]



4. Kayıt ve arşiv
Teklifleri kontrol etme formülü: kapasite (TB) = kamera sayısı × bit hızı (Mbit/s) × 86.400 × gün / 8 / 1.000.000.
	Kamera sayısı N
	Bit hızı B, Mbit/s
	Süre D, gün
	Hacim V, TB

	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]



	Kayıt modu (sürekli / harekete göre / takvime göre)
	[ ]

	Arşivin saklandığı yer
	[ ]

	Arşivi kimin hangi cihazlardan izlediği, kayıtların nasıl verildiği
	[ ]



Saklama yeri önerisi: tesiste kurulu ekipmanda veya Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki bir veri merkezinde — bu bir yasal zorunluluk değil, uygulayıcıların tavsiyesidir. Biyometrik veriler (geçiş kontrolündeki yüz şablonları), ZRU-547 sayılı Kanun'un 27-1. maddesine (26.03.2026 tarihli ZRU-1125 ile değişik) göre Özbekistan'da saklanır. Belirli tesisler için mevzuatla belirlenen arşiv sürelerini (örneğin 271 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) satın alma tarihinde kontrol edin.
5. Ağ, besleme, montaj, belgeler, garanti
	Ağ ve besleme (PoE, switch'ler, yedek besleme, ayrı ağ)
	[ ]

	Entegrasyon (geçiş kontrolü, alarm, yönetim platformu)
	[ ]

	Montaj gereksinimleri (kablo tavası, spiral boru, kanal; yükseklikler; etiketleme)
	[ ]

	Uygulama belgeleri ve eğitim
	[ ]

	Ekipman ve işçilik garantisi
	[ ]



6. Kabul testleri
	No.
	Test
	Sonuç
	İmza

	1
	Her kamera görüntü verir ve arşive kayıt yapar; kayıt cihazındaki kamera listesi çizim ve malzeme listesiyle örtüşür.
	☐
	

	2
	Gerçek arşiv derinliği şartnameye uygundur: sistem tam döngüye ulaştıktan sonra en eski kayıt kontrol edilir veya gerçek bit hızına göre hesaplanır.
	☐
	

	3
	Gece görüntüsü her dış bölgede karanlıkta kontrol edilmiştir; tanımlama bölgelerinde yüz veya plaka seçilebilir.
	☐
	

	4
	Kameralar ve kayıt cihazındaki saat senkronize, arşivdeki zaman damgaları doğrudur.
	☐
	

	5
	Fabrika şifreleri değiştirilmiş, kullanıcı hesapları rollere göre oluşturulmuş, yazılımlar güncellenmiştir.
	☐
	

	6
	Uzaktan erişim rollere göre çalışır: yönetim, güvenlik ve BT yalnızca kendilerine atanmış kameraları görür.
	☐
	

	7
	Şebeke kesintisinde yedek güç kayıt cihazını ve switchleri çalışır tutar.
	☐
	

	8
	Uygulama çizimleri, seri numaralı ekipman listesi, yönetici erişim bilgileri ve güvenlik personeli talimatı teslim edilmiştir.
	☐
	



7. Şartnamede bulunması gerekenler — göndermeden önce kontrol
	No.
	Bölüm
	Var

	1
	Tesis ve amaç. Adres, binanın kullanım amacı, alan, kat sayısı, çalışma düzeni ve alıcının ulaşmak istediği hedef: çevre, mal kabulü, kasalar, giriş kontrol noktası.
	☐

	2
	Bölgeler ve her bölgedeki görev. Genel gözlem — ne olduğu görülür; ayırt etme — hareketler ve nesneler görülür; tanımlama — yüz tanınabilir veya plaka okunabilir. Görev ne kadar yüksekse nesneye düşen piksel o kadar fazla olmalı ve kamera o kadar yakına monte edilmelidir.
	☐

	3
	Kamera gereklilikleri. Çözünürlük, lens veya görüş açısı, IR aydınlatma, dış ortam koruması, analitik.
	☐

	4
	Kayıt ve arşiv. Kayıt modu (sürekli, harekete göre, takvime göre), gün olarak arşiv derinliği, kodek.
	☐

	5
	Saklama ve erişim. Arşivin fiziksel olarak nerede durduğu, kimin hangi cihazlardan izlediği, kayıtların nasıl verildiği.
	☐

	6
	Ağ ve enerji. PoE, switchler, yedek güç, video gözetim için ayrılmış ağ.
	☐

	7
	Entegrasyon. Geçiş kontrol sistemi, alarm, mevcut video gözetim sistemi veya yönetim platformu ile.
	☐

	8
	Montaj gereklilikleri. Kablo döşeme yöntemi (kablo tavası, spiral boru, kanal), montaj yükseklikleri, etiketleme, faal bir tesiste çalışma.
	☐

	9
	Dokümantasyon ve eğitim. Uygulama (as-built) çizimleri, seri numaralı ekipman listesi, kullanıcı hesapları, güvenlik personeli için talimat.
	☐

	10
	Kabul ve garanti. Test listesi, ekipman ve işler için garanti, garanti başvuru prosedürü.
	☐
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