Videokuzatuv tizimi uchun texnik topshiriq — namuna
SAT Solutions namunasi, «Xarid uchun videokuzatuvga texnik topshiriq qanday tuziladi: tuzilma, parametrlar va Oʻzbekiston meʼyorlari» maqolasi asosida (10.11.2026 tahriri).
Kvadrat qavs ichidagi maydonlarni toʻldiring. «Qiymat namunasi» ustuni — moʻljal: uni obyektingiz talabi bilan almashtiring. Talablarni oʻlchanadigan qilib yozing — shunda ularni qabul qilishda tekshirish mumkin.
1. Umumiy maʼlumotlar
	Buyurtmachi
	[ ]

	Obyekt va manzil
	[ ]

	Bino vazifasi, maydoni, qavatlar soni
	[ ]

	Obyektning ish tartibi
	[ ]

	Tizimdan maqsad
	[ ]

	Mavjud uskunalar va platforma
	[ ]

	Masʼul shaxs (ismi, telefoni, e-mail)
	[ ]



2. Kuzatuv zonalari
	№
	Zona
	Vazifa: umumiy koʻrinish / farqlash / identifikatsiya
	Xona yoki koʻcha
	Kameralar soni

	1
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	2
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	3
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	4
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	5
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	6
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]



3. Kameralar va registratorga talablar
	Parametr
	Texnik topshiriqda qanday yoziladi
	Qiymat namunasi
	Obyekt uchun talab

	Kamera ruxsati
	kamida N Mp
	xonalar va kirishlar uchun ≥ 4 Mp (2688×1520)
	[ ]

	Obyektiv / koʻrish burchagi
	fokus masofasi yoki gorizontal burchak
	2,8 mm, xona uchun taxminan 100°
	[ ]

	IQ-yoritish
	masofa kamida N m
	ichkarida ≥ 30 m, perimetrda 50–80 m
	[ ]

	Koʻcha uchun ijro
	qobiq himoya sinfi
	IP67
	[ ]

	Kodek
	qoʻllab-quvvatlanadigan kodeklar
	H.265 / H.265+ va H.264
	[ ]

	Taʼminot
	standart boʻyicha PoE
	IEEE 802.3af yoki 802.3at
	[ ]

	Registrator kanallari
	zaxirali IP-kanallar soni
	kameralar sonidan kamida 25 % koʻp
	[ ]

	Registratorning kiruvchi oqimi
	Mbit/s
	kameralarning umumiy bitreytidan zaxira bilan past emas
	[ ]

	Disk joylari
	SATA soni va bitta joyga hajm
	hisoblangan arxivga, videokuzatuv seriyasidagi disklar
	[ ]

	Analitika
	savdo belgisi emas, funksiya
	«odam» va «transport» sinflari boʻyicha signal filtrlash
	[ ]



4. Yozuv va arxiv
Takliflarni tekshirish formulasi: hajm (TB) = kameralar soni × bitreyt (Mbit/s) × 86 400 × kunlar / 8 / 1 000 000.
	Kameralar soni N
	Bitreyt B, Mbit/s
	Chuqurlik D, sutka
	Hajm V, TB

	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]



	Yozuv rejimi (doimiy / harakat boʻyicha / jadval boʻyicha)
	[ ]

	Arxiv saqlanadigan joy
	[ ]

	Arxivni kim va qaysi qurilmalardan koʻradi, yozuvlar qanday beriladi
	[ ]



Saqlash joyi boʻyicha tavsiya: obyektdagi uskunada yoki Oʻzbekiston Respublikasidagi maʼlumotlarni qayta ishlash markazida — bu qonun normasi emas, amaliyotchilar maslahati. Biometrik maʼlumotlar (SKUDdagi yuz shablonlari) OʻRQ-547 ning 27-1-moddasiga (2026-yil 26-martdagi OʻRQ-1125 tahriri) koʻra Oʻzbekistonda saqlanadi. Ayrim obyektlar uchun norma bilan belgilangan arxiv muddatini (masalan, VMQ № 271 boʻyicha) xarid sanasida tekshiring.
5. Tarmoq, taʼminot, montaj, hujjatlar, kafolat
	Tarmoq va taʼminot (PoE, kommutatorlar, zaxira taʼminot, alohida tarmoq)
	[ ]

	Integratsiya (SKUD, signalizatsiya, boshqaruv platformasi)
	[ ]

	Montajga talablar (lotok, gofra, korob; balandliklar; markirovka)
	[ ]

	Ijro hujjatlari va oʻqitish
	[ ]

	Uskuna va ishlarga kafolat
	[ ]



6. Qabul sinovlari
	№
	Sinov
	Natija
	Imzo

	1
	Har bir kamera tasvir koʻrsatadi va arxivga yozadi; registratordagi kameralar roʻyxati sxema va spetsifikatsiyaga mos keladi.
	☐
	

	2
	Arxivning haqiqiy chuqurligi texnik topshiriqqa mos: tizim toʻliq siklga chiqqandan keyin eng eski yozuv tekshiriladi yoki haqiqiy oqim boʻyicha hisoblanadi.
	☐
	

	3
	Har bir koʻcha hududida tungi tasvir qorongʻida tekshirilgan; identifikatsiya hududlarida yuz yoki raqam farqlanadi.
	☐
	

	4
	Kameralar va registratordagi vaqt sinxronlangan, arxivdagi vaqt belgilari toʻgʻri.
	☐
	

	5
	Zavod parollari almashtirilgan, hisob yozuvlari rollar boʻyicha yaratilgan, proshivkalar yangilangan.
	☐
	

	6
	Masofadan kirish rollar boʻyicha ishlaydi: rahbar, qoʻriqlash va IT faqat belgilangan kameralarni koʻradi.
	☐
	

	7
	Tarmoq oʻchganda zaxira taʼminot registrator va kommutatorlarni ushlab turadi.
	☐
	

	8
	Ijro sxemalari, seriya raqamlari bilan uskunalar roʻyxati, administrator hisob maʼlumotlari va qoʻriqlash uchun yoʻriqnoma topshirilgan.
	☐
	



7. Texnik topshiriqda nimalar boʻlishi kerak — yuborishdan oldin tekshiruv
	№
	Boʻlim
	Bor

	1
	Obyekt va maqsad. Manzil, binoning vazifasi, maydoni, qavatlar soni, ish tartibi va buyurtmachi nimaga erishmoqchi: perimetr, tovar qabul qilish, kassalar, oʻtish joyi nazorati.
	☐

	2
	Hududlar va har bir hududdagi vazifa. Umumiy kuzatuv — nima boʻlayotgani koʻrinadi; farqlash — harakatlar va buyumlar koʻrinadi; identifikatsiya — yuzni tanish yoki raqamni oʻqish mumkin. Vazifa qanchalik yuqori boʻlsa, obyektga shuncha koʻp piksel toʻgʻri kelishi va kamera shuncha yaqin oʻrnatilishi kerak.
	☐

	3
	Kameralarga talablar. Ruxsat, obyektiv yoki koʻrish burchagi, IQ-yoritish, koʻcha uchun ijro, analitika.
	☐

	4
	Yozuv va arxiv. Yozuv rejimi (doimiy, harakat boʻyicha, jadval boʻyicha), kunlardagi arxiv chuqurligi, kodek.
	☐

	5
	Saqlash va kirish. Arxiv jismonan qayerda turadi, uni kim va qaysi qurilmalardan koʻradi, yozuvlar qanday beriladi.
	☐

	6
	Tarmoq va elektr taʼminoti. PoE, kommutatorlar, zaxira taʼminot, videokuzatuv uchun alohida tarmoq.
	☐

	7
	Integratsiya. Kirishni nazorat qilish tizimi (SKUD), qoʻriqlash signalizatsiyasi, mavjud videokuzatuv tizimi yoki boshqaruv platformasi bilan.
	☐

	8
	Montajga talablar. Kabel yotqizish usuli (lotok, gofra, koʻrob), oʻrnatish balandligi, markirovka, ishlab turgan obyektda ishlash.
	☐

	9
	Hujjatlar va oʻqitish. Ijro sxemalari, seriya raqamlari bilan uskunalar roʻyxati, hisob yozuvlari, qoʻriqlash xizmati uchun yoʻriqnoma.
	☐

	10
	Qabul qilish va kafolat. Sinovlar roʻyxati, uskuna va ishlarga kafolat, kafolat boʻyicha murojaat tartibi.
	☐



Toʻldirilgan texnik topshiriqni sales@satsolutions.uz manziliga yuboring — 24 soat ichida spetsifikatsiya va ishlar qaydnomasi bilan tijorat taklifini tayyorlaymiz.
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